priedas Nr.1

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Šakinis krautuvas**  | ***(nurodomas gamintojas ir modelis)*** |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimas** | **Reikalavimo reikšme** | **Tiekėjo siūloma reikšmė** |
| 1. | Keliamoji galia | Ne mažiau 1 500 kg | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 2. | Šoninio šakių postūmio mechanizmas | Privalumas | *(Yra/Nėra)* |
| 3. | Avarinis švyturėlis | Turi būti | *(Yra/Nėra)* |
| 4. | Atbulinės eigos signalas | Turi būti | *(Yra/Nėra)* |
| 5. | Krypties perjungimo svirtelė prie vairo | Turi būti | *(Yra/Nėra)* |
| 6. | Važiavimo greitis su kroviniu | Ne mažiau 15 km/h | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 7. | Maksimalus kėlimo aukštis | Ne mažiau 3000 mm | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 8. | Apsisukimo spindulys  | Ne daugiau 2100 mm | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 9. | Prošvaisa | Ne mažiau 130 mm | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 10. | Maksimali įkalnė su kroviniu | Ne mažiau 20% | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 11. | Kuras | Benzinas | *(Yra/Nėra)* |
| 12. | Pavarų dėžė | Automatinė | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 13.  | Padangos | Superelastinės | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |