priedas Nr.1

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šakinis krautuvas** | | | ***(nurodomas gamintojas ir modelis)*** | |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimas** | **Reikalavimo reikšme** | | **Tiekėjo siūloma reikšmė** |
| 1. | Keliamoji galia | Ne mažiau 1 500 kg | | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 2. | Šoninio šakių postūmio mechanizmas | Privalumas | | *(Yra/Nėra)* |
| 3. | Avarinis švyturėlis | Turi būti | | *(Yra/Nėra)* |
| 4. | Atbulinės eigos signalas | Turi būti | | *(Yra/Nėra)* |
| 5. | Krypties perjungimo svirtelė prie vairo | Turi būti | | *(Yra/Nėra)* |
| 6. | Važiavimo greitis su kroviniu | Ne mažiau 15 km/h | | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 7. | Maksimalus kėlimo aukštis | Ne mažiau 3000 mm | | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 8. | Apsisukimo spindulys | Ne daugiau 2100 mm | | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 9. | Prošvaisa | Ne mažiau 130 mm | | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 10. | Maksimali įkalnė su kroviniu | Ne mažiau 20% | | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 11. | Kuras | Benzinas | | *(Yra/Nėra)* |
| 12. | Pavarų dėžė | Automatinė | | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |
| 13. | Padangos | Superelastinės | | *(nurodoma konkreti reikšmė)* |